***Anzeige des Erreichens des technischen Maßnahmenwertes (TMW) für Legionellen gemäß   
§§ 51 und 53 Abs. 1 sowie der Maßnahmen nach § 51 Abs. 3 TrinkwV***

|  |  |
| --- | --- |
| **Betroffenes Objekt** | |
| Name |  |
| Anschrift |  |
| PLZ, Ort | , |
| OKZ | 4280/  / |

|  |  |
| --- | --- |
| **An** | |
| Name |  |
| Anschrift |  |
| PLZ, Ort | , |
| Tel.-Nr. | / |
| E-Mail |  |

I ▼ Bitte immer ausfüllen! ▼ ▼ Bitte ggf. ausfüllen! ▼

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Betreiber** | **Hausverwaltung oder beauftragte Person** |
| Firma |  |  |
| Name |  |  |
| Anschrift |  |  |
| PLZ, Ort | , | , |
| Tel.-Nr. |  |  |
| E-Mail |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Untersuchungsstelle** | |
| Labor |  |
| Anschrift |  |
| PLZ, Ort | , |
| Tel.-Nr. |  |
| E-Mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzeige** | durch  Betreiber oder  Labor (der Betreiber ist informiert) | | | |
| Grund der Anzeige | Probenahme-datum | Maximalwert | Anzahl Proben1) | Anzahl Proben ≥TMW1) |
| Orientierende Untersuchung |  |  |  |  |
| Weitergehende Untersuchung |  |  |  |  |
| 1. Nachuntersuchung (nach 1 Woche) |  |  |  |  |
| 2. Nachuntersuchung (nach 3 Monaten) |  |  |  |  |
| 3. Nachuntersuchung (nach 6 Monaten) |  |  |  |  |

1) Befunde anliegend oder als SEBAM-Datei übermitteln.

|  |
| --- |
| **Ergriffene Maßnahmen (Anzeige durch Betreiber nach § 51 TrinkwV)** |
| Mitteilung eingeleiteter Sofortmaßnahmen bei > 10.000 KBE/100 ml oder in Hochrisikobereichen 2) |
| Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchgeführt |
| Ortsbesichtigung und Prüfung der a. a. R. d. T. durchgeführt |
| Risikoabschätzung (ehemals Gefährdungsanalyse) gemäß UBA-Empfehlung erstellt 3) |
| Maßnahmenplan entsprechend Risikoabschätzung aufgestellt (ggf. als Anlage beifügen) 3) |
| Verbraucher gemäß § 52 Abs. 3 TrinkwV informiert |
| Mitteilung abgeschlossener Sanierungsmaßnahmen 2) |

2) Unterlagen beifügen

3) Unterlagen nur auf Anforderung durch das Gesundheitsamt beifügen

|  |
| --- |
| **Angaben zur Anlage** |
| Warmwasserspeicher > 400 Liter  Leitungsvolumen > 3 Liter  Aerosolbildung (z. B. Duschen) |
| Die Tätigkeit, im Rahmen derer die Trinkwasserbereitstellung erfolgt, ist gemäß § 2 TrinkwV:  gewerblich  öffentlich  weder gewerblich noch öffentlich |
| Gebäudewasserversorgungsanlage (§ 2 Nr. 2 e TrinkwV)  Mobile Wasserversorgungsanlage (§ 2 Nr. 2 d TrinkwV) |
| Anzahl Steigstränge:       Anzahl Nutzungseinheiten, z. B. Wohnungen: |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen / sonstige Hinweise / Hochrisikobereiche:** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort: | Datum: | Unterzeichner/Unterzeichnerin: |